****

 **Моторная лодка Realcraft 600 Cabin**

 





 **Технические характеристики**

 **

|  |
| --- |
|  **Комплектация** |
| Компоновка Cabin. Корпус из алюминиево-магниевого сплава с силовым набором, носовым и кормовым кокпитами и самоотливным рецессом. Остекление Закаленные стекла кабиныСдвижные форточки в боковых стеклах.Естественный обдув лобовых стеколУстановка электростеклоочистителя правого стекла.Продольные задние диваны с возможностью организации спальных мест с мягкой отделкойОтделка бортов карпетом.Передняя форточка с дверцей для сквозного прохода.Палуба в рубке и в корме из ламинированной фанеры.Зашивки потолка обтянутые карпетом.Мягкая отделка салона.Длинные полки под потолком.Поручни для водителя и пассажира 3 шт.Бардачок в пассажирской консоли.Подконсольные полки.Полочки на консолях .Сдвижная задняя дверь.Алюминиевые рейлинги на крыше.Люк в пайоле перед передними сидениями.Горн воздушный.Система внутреннего освещения.Бортовые огни (красный и зеленый).Круговой белый огонь.Комплект электрики.Бокс для аккумулятора до 65 Ач.Бензобак емкостью 200 литров.Топливный фильтр-сепаратор.Цветовые схемы GTНиши вдоль бортов для хранения вещей.Регулируемый кронштейн для эхолота на корме.Цена **2 215 500 руб.** |

       